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OC-7041/5/2010

           Wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie – etap II”.

1. Jakiego kształtu kostki betonowej należy użyć do wykonania na wierzchni ulic ?

                Przedmiary robót mówią o kostce „cegiełce”, natomiast opis techniczny i przekroje              

                 normalne ulic jednoznacznie wskazują na kostkę „dwuteownik”.

             Odpowiedź: ma być kostka cegiełka.

2. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materiału na warstwy odcinające gr. 10 cm
            Zarówno ST,  jak i opis techniczny do projektu drogowego oraz przedmiary 
            mówią o konieczności zastosowania miału kamiennego. Nigdzie jednak nie są 

            określone żadne parametry techniczne tego materiału. 

            Czy ma to być materiał naturalny czy też łamany? Istotne jest również uściślenie 

             wymaganego przez Państwa uziarnienia materiału.

            Są to parametry istotne z punktu widzenia technicznego ( zagęszczalność ) jak i 

            cenowego.

       Odpowiedź: Opis Techniczny pkt. 4 ppkt. e, ST D-04.02.01
3. Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „podsypka” cementowo-piaskowa”.
            Wszystkie udostępnione przez Państwa dokumenty mówią o konieczności 

            układania nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej oraz

            konieczności wykonania warstwy podbudowy gr. 8 cm  pod chodniki z podsypki 

            cementowo-piaskowej. Niestety  żaden z dokumentów nie określa wymaganej 

            przez Zamawiającego wytrzymałości podsypki. Pozostawia to oferentom szerokie       

            pole manewru i stwarza możliwość skalkulowania w ofertach różnych materiałów.

         Odpowiedź: Opis Techniczny  pkt. 4 ppkt.d.
4. Jakie wymiary powinny mieć betonowa ława pod krawężnikowa i opór ?

                Ani opis techniczny do projektu drogowego, ani przekroje normalne nie określają                        

                wymaganych wymiarów ławy i oporu, które mają oczywisty wpływ na wycenę tych    

                robót i późniejszą trwałość ustawionych krawężników.

            Odpowiedź: Ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06251, ST D-08.01.01 pkt. 5.3.3
     5. Prosimy o uściślenie danych dotyczących docelowego oznakowania pionowego.
                Niestety wśród zamieszczonych na Państwa stronie internetowej materiałów nie          
                udało nam się znaleźć w zasadzie żadnych danych dotyczących  projektowanego    

            oznakowania pionowego. Oprócz ilości i średnicy słupków do mocowania znaków

            oraz  ilości samych  znaków. Prosimy o podanie wielkości znaków ( z grupy małej, 

            średniej czy dużej? ) oraz generacji  folii odblaskowej, która mają być pokryte  

            tarcze znaków.

      Odpowiedź: wielkość znaków średnia, folia odblaskowa I generacji.
 6. Prosimy o ścisłe określenie długości kolektorów deszczowych i ilości studni   

      rewizyjnych na poszczególnych ulicach.  
             Czy sporządzając ofertę mamy opierać się na danych zawartych w Państwa    

             przedmiarach , czy też bazować mamy na rysunkach rozwinięć sieci kanalizacji   

             deszczowej?

      Odpowiedź: proszę bazować na przedmiarach.

  7. Czy bierzecie Państwo pod uwagę możliwość przesunięcia terminu rozstrzygnięcia 

      przetargu  ze względu na panujące obecnie warunki atmosferyczne ?
                  Panujące od dłuższego czasu warunki pogodowe uniemożliwiają w zasadzie  

              potencjalnym oferentom przeprowadzenie wiarygodnej wizji lokalnej w terenie.

              A wizja taka jest przecież niezbędna każdemu oferentowi, gdyż sporządzenie  

              realnej oferty cenowej jedynie na podstawie dokumentacji technicznej i  

              przedmiarów robót jest obarczone dużym ryzykiem niedoszacowania lub 

              przeszacowania wartości robót.

       Odpowiedź: nie przewidujemy przesunięcia terminu przetargu.

