Banie, dnia 28.07.2010 r.                                                                                                                                                                         

GK-341/5/2010
                                                                                          Oferenci 
                                                                                                          w/g wykazu, 

                                                                                           strona internetowa urzędu
Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych( t.j. Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ) udzielam wyjaśnień treści SIWZ na realizacje zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w miejscowości Banie
1. Jaki jest dokładny obszar opracowania oraz jaka jest przybliżona powierzchnia opracowania?
Obszar opracowania wynosi ok. 116 ha w tym powierzchnia jeziora 85 ha.
2. Czy należy rozumieć pozyskanie mapy do celów projektowych jako wykonanie wtórnika w ramach przedmiotu zamówienia?

 W ramach przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie wtórnika.
3. Czy inwestor mógłby podać bardziej szczegółowe wytyczne, co do wielkości mola oraz przystani kajakowych?
Przystanie kajakowe powinny być w stanie przyjąć 20 kajaków. Wielkość mola zostanie uzgodniona z wykonawca prac projektowych. Orientacyjnie zakłada się molo o długości ok. 50 m.
4. Czy termin 15.11.2010 r. przewidziany jest jako oddanie kompletnej dokumentacji z uzgodnieniami, gotowej do złożenia na pozwolenie na budowę, czy już z pozwoleniem na budowę? 

Ze względu na przewidywaną długą procedurę uzyskania decyzji środowiskowy , termin 15.11.2010 jest realny do spełnienia gdy jest przewidziane oddanie kompletnej dokumentacji z uzgodnieniami, gotowej do złożenia na pozwolenie na budowę.
Zamawiający przedłuża termin wykonania zadania ( uzyskania pozwolenia na budowę) do dnia 15.12.2010 r.

5. Czy w zakres opracowania projektowego wchodzi zaprojektowanie infrastruktury zewnętrznej tj. sieci sanitarnych, elektrycznych oraz pozyskanie warunków technicznych od miejscowych gestorów sieci?
W ramach opracowania projektowego wchodzi w zakres opracowanie infrastruktury zewnętrznej oraz pozyskanie warunków technicznych od miejscowych gestorów sieci.

6. Czy w zakres opracowania projektowego wchodzi uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia wodno-prawnego?
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego uzależnione jest od organu wydającego pozwolenie na budowę. 
7. Czy wykonawca w/w zadania projektowego powinien posiadać oprogramowanie CAD służące do realizacji przedmiotowego zadania i czy w związku z tym Zamawiający przewiduje dołączenie zaświadczenia o posiadaniu tego rodzaju oprogramowania do celów komercyjnych?
Zamawiający nie narzuca typu oprogramowania służącego do realizacji przedmiotowego zadania.
8. Czy biuro projektowe powinno wykazać się posiadaniem aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia biura oraz czy zamawiający określa minimalną kwotę sumy gwarancyjnej z tytułu w/w polisy ubezpieczeniowej?

Zamawiający nie narzuca spełnienia w/w wymogu.

9. Prosimy o określenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania objętego zamówieniem. Pozwoli to na oszacowanie zakresu prac projektowych do wykonania?

1. Charakterystyczne parametry zamówienia:

- powierzchnia objęta opracowaniem - obszar opracowania wynosi ok. 116 ha w tym powierzchnia jeziora 85 ha.
        - szerokość ścieżki pieszo – rowerowej 4 m 
- długość ścieżki pieszo – rowerowej ok. 2,5 km
- przystanie kajakowe szt. 2 mogące przyjąć  20 jednostek

- molo wraz z plażą  o długości koło 50 m zlokalizować przy zbiegu ulic Targowej i Baniewickiej
2.  Konstrukcja nawierzchni  

       - ścieżki pieszo rowerowe wykonane z polbruku typu starobruk,

        - ciągi piesze wykonane w kolorze siwym, ciągi rowerowe w kolorze czerwonym   
-  trwałość nawierzchni  min. 10 lat
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