OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OC-7040/33/2010
 Nazwa zadania: ” Budowa chodnika w Kunowie w ciągu drogi powiatowej nr 1373 Z ”.
  Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Banie
ul.Skośna 6
74-110 Banie
www.bip.banie.pl
urzad@banie.pl
tel. (091) 4166381
7:00   - 15: 00 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.banie.pl
   
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy w Baniach
ul. Skośna 6
74-110 Banie
pokój nr 13

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 Budowa chodnika w Kunowie w ciągu drogi powiatowej nr 1373 Z
1.Opis przedmiotu zamówienia: 
Roboty rozbiórkowe - rozebranie krawężników betonowych, rozebranie chodników z płyt betonowych, rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
Roboty  ziemne mechaniczne
Konstrukcja chodnika w miejscu rozebranego chodnika z płytek betonowych  - ustawienie krawężników betonowych wystających i wtopionych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm.
Konstrukcja zjazdów do posesji- wykonanie koryta zjazdów, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki  brukowej gr. 8 cm ( kolor czerwony)
Konstrukcja zatok autobusowych – wykonanie koryta zatok, ustawienie krawężników betonowych, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, kostka  brukowa betonowa  gr. 8 cm ( szara) na podsypce cementowo – piaskowej.
Opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , natomiast szczegółowy wykaz prac zawarto w przedmiarach robót będących załącznikami do siwz.
Kod CPV  45233000-9


#45V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
   

VI. Termin wykonania zamówienia: 
    do 30.11.2010 r.,
    
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

	
	

	
	


#61
	Nazwa kryterium
	Waga

	Cena 
	100




X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-08-31 do godz. 10:00
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 15
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-31, o godz. 10:30
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Baniach,
  ul. Skośna 6, 74-110 Banie
  pokój nr 9

XII. Termin związania ofertą
 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
                           
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  nie dotyczy

XIV. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   ustala się w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w formularzu oferty


 
    

                                                                                              Wójt
                                                                            
                                                                                     Teresa Sadowska






           












































                                            

