Załącznik nr 6 A do SIWZ
LOKALIZACJA KOTŁOWNI I ZAINSTALOWANE URZĄDZENIA GRZEWCZE

	Lp

	Lokalizacja kotłowni
	Lokalizacja obsługiwanych budynków
	Powierzchnia do ogrzania

/ m2 /
	Rodzaj urządzenia grzewczego i jego parametry
	Orientacyjna

ilość spalanego opału w ciągu 7 miesięcy / T /

	1.


	Banie ul. Sosnowa 9
	ul. Sosnowa 9
ul. Sosnowa 10
	376
248
	piec stalowy 40 kW
	40 

	2.


	Banie ul. Grunwaldzka 12
	ul. Grunwaldzka 12
	272
	VIADRUS U22 41 kW
	25 

	3.


	Banie ul. Grunwaldzka 6
	ul. Grunwaldzka 6
	153
	UKS 25 kW
	20

	4.


	Banie, ul. Myśliborska 3
	ul. Myśliborska 3
	395
	piec miałowy
	45

	5.


	Swobnica 1
	
Swobnica 1
	390


	piec stalowy 40 kW
	25

	6.
	Banie ul. Bol. Chrobrego 16
	ul. Chrobrego 16
	1.030,74
	EKOVEKX 270 kW
	100

	
	
	      ul. Chrobrego 27/29
	177,13
	
	

	
	
	ul. Grunwaldzka 5
	358,95
	
	

	
	
	ul. Grunwaldzka 3
	139,01
	
	

	
	
	
	3.539,83
	
	255


