
	
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski – Las”
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski - Las.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. odcinek w km 0+000 - 0+275 - nawierzchnia bitumiczna na istniejącej nawierzchni bitumicznej - szerokość jezdni = 4,0m po wykonaniu lewostronnego poszerzenia o szerokości 1,50m, początek poszerzenia w km 0+025 - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni II. odcinek w km 0+275 - 0+320 - nawierzchnia bitumiczna na istniejącym bruku - szerokość jezdni = 4,0m po wykonaniu lewostronnego poszerzenia o szerokości 1,50m, koniec poszerzenia w km 0+320 - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni III. odcinek w km 0+320 - 0+639 - nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja drogi - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni IV. odcinek w km 0+639 - 0+926 - nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja drogi - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy +- 2% - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni V. odcinek w km 0+926 - 1+094 - nawierzchnia bitumiczna z wykorzystaniem jako podbudowy istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy +-2% - zjazd do cmentarza - bitumiczny o długości 61,5m - szerokość zjazdu 4,0m - pobocza utwardzone kruszywem łamanym na szerokość 0,5m od krawędzi jezdni VI. odcinek w km 1+094 - 1+204 nawierzchnia tłuczniowa - nowa konstrukcja drogi - szerokość jezdni = 4,0m - spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2% - pobocza gruntowe 2x0,5m 2.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla parametrów określonych przez Inwestora I. odcinek w km 0+ 000 - 0+320 - długość 320,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125kg/m2, średnia grubość 5cm 3. istniejąca podbudowa, grub. 25cm w tym: - konstrukcja lewostronnego poszerzenia - szerokość 1,50m - długość 295,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125kg/m2 średnia grubość 5cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość warstwy 25 cm 4. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10 cm Ogólna grubość konstrukcji poszerzenia .............. 44cm Szczegóły na rysunkach 4,5,6 II. odcinek w km 0+320 - 0+639 - długość 319,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125kg/m2, średnia grubość 5cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość warstwy 25cm 3. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10cm III. odcinek w km 0+639 - 1+094 - długość 455,0m 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125kg/m2, średnia grubość 5cm 3. istniejąca podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość 25cm 4. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10cm Szczegóły na rysunku nr 8 IV. odcinek w km 1+094 - 1+204 - długość 110,0m 1. nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna o grub. 10 cm 2. nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa dolna o grub. 15cm 3. warstwa odsączająca żwirowa o grubości 10cm 2.3. ZJAZDY DO POSESJI I SKRZYŻOWANIA Zjazdy do posesji zaprojektowano w kształcie prostokątów. Długość nowych zjazdów wynosi 2,0m, długość zjazdów istniejących pozostawiono bez zmian. Szerokość zjazdów dopasowano do szerokości istniejących bram wjazdowych Skrzyżowania z innymi drogami zaprojektowano w kształcie trapezowym o długości 5,0m i wyokrąglono łukami o R=5,0m Konstrukcję zjazdów do posesji i skrzyżowań zaprojektowano jak konstrukcję drogi: 1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125kg/m2, średnia grubość 5cm 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie o frakcji ciągłej 0/31,5mm, grubość warstwy 25cm 4. warstwa odsączająca żwirowa, grubość warstwy 10cm.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
· Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie : pięć tysięcy złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Banie Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Banie Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi lub/i formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Pozostałe formy wadium, tj: - poręczenia bankowe, - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe, - poręczenia udzielane przez przedmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zmianami), należy złożyć do depozytu w siedzibie Zamawiającego w Dziale księgowości pok. nr 12, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wadium, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych..
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo składania ofert
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca winien wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni drogowej asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m² oraz roboty budowlane polegające na budowie nawierzchni drogowej z kruszywa łamanego lub tłuczniowej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m² , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wg zał. nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, iż osoby które będą wykonywać zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , - posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
· III.3.3) Potencjał techniczny
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
· potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
· zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 Banie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Banie ul.Skośna 6 74-110 Banie pok.15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

	



