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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 28431www

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie, krajowy numer identyfikacyjny 53339200000, ul. ul. Skośna  6, 74110   Banie, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 166 381, faks 914 166 353, e-mail jgurd@interia.pl
Adres strony internetowej (URL): www.banie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa drogi Piaseczno-Dłużyna
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. ROBOTY POMIAROWE 1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 3.23 2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 D-01.02.01 Wycinka krzaków z wykarczowaniem korzeni i z wywozem i utylizacją m2 9.480.00 3 D-01.02.01 Wycinka drzew i karczowanie pni o średnicy 70cm szt 1.00 4 D-01.02.01 Wycinka drzew i karczowanie pni o średnicy 50cm szt 1.00 5 D-01.02.01 Wycinka drzew i karczowanie pni o średnicy 15cm szt 3.00 3. ROBOTY ZIEMNE 6 D-04.01.01 Wykonanie koryta o głębokości 30cm z formowaniem poboczy z urobku i z wywozem nadmiaru ziemi w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót z wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego m2 17.119.00 4. KONSTRUKCJA DROGI - szerokość drogi 5,0m 7 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej o grubości 15cm po zagęszczeniu m2 17.119.00 8 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy o grubości 20cm po zagęszczeniu z kruszywa bazaltowego o frakcji ciągłej 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie m2 17.119.00 9 D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni o grubości 10cm po zagęszczeniu z kruszywa bazaltowego o frakcji ciągłej 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie m2 16.150.00 5. MIJANKI - 3 szt. - kształt trapezowy, dłuższa podstawa=30,0m, krótsza podstawa =23,0m, szerokość 3,5m 10 D-04.01.01 Wykonanie koryta o głębokości 30cm z formowaniem poboczy z urobku i z wywozem nadmiaru ziemi w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót z wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego m2 290.18 11 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej o grubości 15cm po zagęszczeniu m2 290.18 12 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy o grubości 20cm po zagęszczeniu z kruszywa bazaltowego o frakcji ciągłej 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie m2 290.18 13 D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni o grubości 10cm po zagęszczeniu z kruszywa bazaltowego o frakcji ciągłej 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie m2 278.25 6. ZJAZDY DO PÓL - 10 szt., kształt trapezowy, dłuższa podstawa 10,0m, krótsza podstawa 5,0m, długość 3,0m 14 D-04.01.01 Wykonanie koryta o głębokości 30cm z formowaniem poboczy z urobku i z wywozem nadmiaru ziemi w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót z wyrównaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego m2 236.25 15 D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsączającej żwirowej o grubości 15cm po zagęszczeniu m2 236.25 16 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy o grubości 20cm po zagęszczeniu z kruszywa bazaltowego o frakcji ciągłej 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie m2 236.25 17 D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni o grubości 10cm po zagęszczeniu z kruszywa bazaltowego o frakcji ciągłej 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie m2 225.00 7. ROWY PRZYDROŻNE 18 D-06.04.01 Wykonanie rowów przydrożnych trapezowych o głębokości 0,7m i szerokości dna 0,4m. Pochylenie skarp 1:1,15, z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę m3 4.468.80 19 D-07.05.01 Ustawienie barier energochłonnych SP-06 m 20.00 8. INNE ROBOTY 20 D-03.01.01 Przedłużenie o 2m każdego z istniejących przepustów z odkryciem wlotów, wykonaniem ławy żwirowej o grub. 10cm, ułożeniem rur PCV fi 60cm i obłożeniem wlotów kamieniem brukowym na podsypce cementowo piaskowej szt 4.00 Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie wykonawczym, ST, kosztorysie ofertowym oraz innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	
	

	Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT1163779.21
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert3
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
STANLED I Sp.z o.o.,  stanled@post.pl,  ul.Pierwszej Brygady 35,  73-110,  Stargard,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1163779.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1112089.01
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1368755.57
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


